# Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ Eselbsttragend, d = 365 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E**  Für Wandstärke 365 mm  Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.  1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*  Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Laut Grundrisszeichnung  Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte Auflager  Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV  Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm  System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 365 mm** d = 365 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnung + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................... St. | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ Eselbsttragend, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E**  Für Wandstärke 425 mm  Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.  1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*  Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Laut Grundrisszeichnung  Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte Auflager  Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV  Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm  System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 425 mm** d = 425 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E,selbsttragend, d = 490 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E**  Für Wandstärke 490 mm  Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.  1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*  Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm  Laut Grundrisszeichnung  Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte Auflager  Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV  Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm  System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 490 mm** d = 490 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................. Stck | ........................ | ........................ |

**\* = zutreffendes markieren**