# Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 300 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten**Für Wandstärke 300 mmÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmStichhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmSchielung beidseitig jeweils 5,5 cmKastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Stichhöhe)Ausstattung für manuellen Antrieb\*:* Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:* Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiertAuflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, WärmedämmungVerfügbarer Ballenraum: 18 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten d = 300 mm**d = 300 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | .............…Stck. | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 365 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten**Für Wandstärke 365 mmÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmStichhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmSchielung beidseitig jeweils 7,0 cmKastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Stichhöhe)Ausstattung für manuellen Antrieb\*:* Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:* Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiertAuflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, WärmedämmungVerfügbarer Ballenraum: 22 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten d = 365 mm**d = 365 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................ Stck. | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 425 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten**Für Wandstärke 425 mmÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmStichhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmSchielung beidseitig jeweils 9,0 cmKastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Stichhöhe)Ausstattung für manuellen Antrieb\*:* Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:* Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiertAuflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, WärmedämmungVerfügbarer Ballenraum: 22 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten d = 425 mm**d = 425 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**

# Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 490 mm |  |  |  |
|  | **Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten**Für Wandstärke 490 mmÜber Öffnung, lichte Weite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmStichhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cmSchielung beidseitig jeweils 11,5 cmKastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Stichhöhe)Ausstattung für manuellen Antrieb\*:* Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:* Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiertAuflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, WärmedämmungVerfügbarer Ballenraum: 22 cm im DurchmesserSystem: Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Ziegel-Segmentbogen-Rollladenkasten d = 490 mm**d = 490 mmAbrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

 **\* = zutreffendes markieren**